#N canvas 0 26 343 328 10;
#X obj 186 210 moog~;
#X obj 178 288 dac~;
#X floatatom 226 163 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 183 104 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 25 113 5 0 0 0 - - -;
#X obj 238 237 env~;
#X floatatom 238 257 5 0 0 0 - - -;
#X obj 186 257 *~ 0.1;
#X msg 182 163 reset;
#X obj 116 105 +~ 1;
#X floatatom 116 63 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 180 128 5 0 0 0 - - -;
#X obj 116 146 +~ 100;
#X obj 116 84 osc~ 0.25;
#X obj 116 125 *~ 2000;
#X obj 226 182 sig~ 3;
#X obj 25 139 phasor~ 110;
#X msg 249 52 \; pd dsp 1 \;;
#X text 17 7 A signal controlled "moog" resonant lowpass;
#X text 272 163 Q (1-4);
#X text 61 46 resonance freq modulation;
#N canvas 284 271 494 344 META 0;
#X text 12 165 HELP_PATCH_AUTHORS "pd meta" information added by Jonathan
Wilkes for Pd version 0.42.;
#X text 12 25 LICENSE Tcl/Tk;
#X text 12 145 AUTHOR Guenter Geiger;
#X text 12 5 KEYWORDS signal;
#X text 12 45 DESCRIPTION a signal controlled moog resonant lowpass
;
#X text 12 65 INLET_0 reset signal;
#X text 12 85 INLET_1 signal;
#X text 12 105 INLET_2 signal;
#X text 12 125 OUTLET_0 signal;
#X restore 294 308 pd META;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 2 0 15 0;
#X connect 3 0 14 1;
#X connect 4 0 16 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 7 0 1 0;
#X connect 7 0 1 1;
#X connect 8 0 0 0;
#X connect 9 0 14 0;
#X connect 10 0 13 0;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 12 0 0 1;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 12 0;
#X connect 15 0 0 2;
#X connect 16 0 0 0;
