#N canvas 421 50 1336 942 10;
#X obj 309 225 mtof;
#X obj 309 261 sig~;
#X text 254 74 note messages;
#X text 349 228 outputs midi note number from left outlet;
#X obj 592 539 f;
#X obj 277 463 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 308 696 *~;
#X text 347 181 selects note off messages so we can set decay time
later;
#X text 349 261 convert it to signal so frequency will be constantly
updated;
#X obj 277 98 inlet;
#X obj 308 748 outlet~;
#X obj 309 595 s_buzz;
#X obj 591 659 *~;
#X obj 383 569 snapshot~;
#X obj 383 537 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X floatatom 383 593 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X floatatom 229 179 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 349 379 -~ 1;
#X obj 349 401 abs~;
#X obj 348 445 *~;
#X obj 347 533 *~;
#X obj 349 324 /~ 5000;
#X obj 348 349 clip~ 0 5000;
#X text 412 312 sorta arbitrary scale of harmonic content amount to
avoid aliasing... assumes 44.1k sampling rate .....;
#X obj 425 438 r~ knob3-smooth;
#X obj 426 469 *~ 0.8;
#X obj 277 128 stripnote;
#X obj 592 596 vline~;
#X msg 592 566 0 2 \, 1 5 1 \, 0 \$1 6;
#X obj 277 150 t b f;
#X obj 308 285 *~ 1;
#X obj 309 180 - 0;
#X text 23 16 Synth Voice;
#X obj 709 493 r decay;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 30 0;
#X connect 4 0 28 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 9 0 26 0;
#X connect 11 0 6 0;
#X connect 12 0 6 1;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 16 0 0 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 19 1;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 11 1;
#X connect 20 0 13 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 17 0;
#X connect 24 0 25 0;
#X connect 25 0 20 1;
#X connect 26 0 29 0;
#X connect 27 0 12 1;
#X connect 27 0 12 0;
#X connect 28 0 27 0;
#X connect 29 0 5 0;
#X connect 29 1 31 0;
#X connect 30 0 11 0;
#X connect 30 0 21 0;
#X connect 31 0 0 0;
#X connect 33 0 4 1;
